time
// aimcE.i_0_s
aimcE.idq_rr[1]
aimcE.idq_rr[2]
aimcE.idq_sr[1]
aimcE.idq_sr[2]
aimcE.is[1]
aimcE.is[2]
aimcM.rotorCage.electroMagneticConverter.singlePhaseElectroMagneticConverter[1].Phi.re
aimcM.rotorCage.electroMagneticConverter.singlePhaseElectroMagneticConverter[2].Phi.im
aimcM.stator.electroMagneticConverter.singlePhaseElectroMagneticConverter[1].Phi.re
aimcM.stator.electroMagneticConverter.singlePhaseElectroMagneticConverter[2].Phi.im
// aimcM.stator.zeroInductor.i0
aimcM.is[1]
aimcM.is[2]
loadInertiaE.phi
loadInertiaE.w
loadInertiaM.phi
loadInertiaM.w
