// Script generated by Dymola Wed Feb 19 14:48:31 2020
// Plot commands
simulateModel("Buildings.Examples.Tutorial.CDL.Controls.Validation.BoilerReturn", stopTime=3600, method="Cvode", tolerance=1e-06, resultFile="BoilerReturn");
createPlot(id=2, position={15, 15, 542, 503}, y={"conBoiRet.TSet", "conBoiRet.TRet"}, range={0.0, 4000.0, 0.0, 80.0}, grid=true, colors={{28,108,200}, {238,46,47}}, displayUnits={"degC", "degC"});
createPlot(id=2, position={15, 15, 542, 249}, y={"conBoiRet.yVal"}, range={0.0, 4000.0, -1.0, 2.0}, grid=true, subPlot=2, colors={{28,108,200}});
